## 与ARM端的通信协议：

### 一包的通信格式：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | 字长 | 字0 | 字1 | … | 字n | 校验位 |

### 命令字

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 名称 | 位 | 描述 |
|  |  |  |  |
| 0x01 | CMD\_RESET |  |  |
|  | CMD\_ESTOP |  |  |
|  | CMD\_GO\_HOME |  |  |
|  | CMD\_SET\_MOTION |  |  |
| 0x05 | CMD\_START\_MOTION |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |